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阳江市生态环境局关于广东金锋检测技术有限公司环境检测实验室项目环境影响

报告表的批复

广东金锋检测技术有限公司：

你单位报批的《广东金锋检测技术有限公司环境检测实验室项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、广东金锋检测技术有限公司租赁位于阳江市江城区兆业路6号（中心地理坐标：111度57分47.651秒，21度53分16.264秒）建设环境检测实验室项目（以下简称“项目”）。实验室为普通环境检测类实验室，不属于专业生物实验室。项目占地面积155平方米，建筑面积465平方米。项目建成后主要从事检验检测服务、安全生产检验检测、职业卫生技术服务、放射性污染监测、室内环境监测。

项目劳动定员17人，不设置住宿与食堂。实行1班制，每班工作8小时，年运行250天。

项目总投资500万元，其中环保投资20万元。

二、项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局务会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实水环境保护措施。项目营运期实验室用水设备（恒温水浴振荡机、超声波清洗机、蒸汽灭菌器）的废水定期补充损耗水量，均不外排；涉及第一类污染物样品检测分析产生的器皿清洗废水（包括首次清洗、二次三次清洗）作为废液纳入危废管理，不外排；对于不涉及第一类污染物样品的检测分析产生的首次清洗废水，由于其污染物浓度较高，作为废液纳入危废管理，不外排；碱液喷淋塔废水定期更换，作为废液（危废）管理，不外排；实验室综合废水（试剂瓶润洗废水、器皿清洗废水（对于不涉及第一类污染物样品的检测分析产生的除首次清洗外的二次、三次清洗废水）、纯水制备废水）经自建污水处理一体机（处理工艺：采用微电脑程序实时监测，控制废水的水质变化和处理流程，无需专人值守，并设有液位控制，缺药报警装置。内置部件包括收集箱、酸碱中和池（配套pH在线监测，酸碱自动投加系统）、沉淀反应装置、重金属捕捉系统、微电解反应器、氧化消毒装置、活性炭吸附装置等）处理后汇合生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准以及阳江市城北污水处理厂设计进水水质、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）三者较严值后，经市政污水管网引至阳江市城北污水处理厂进一步处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目营运期前处理间（4楼、5楼各一个）、重金属区、气相区、红外测油室安装通风柜，对废气进行有组织收集。通过“碱液喷淋装置（含除雾）+活性炭吸附装置”处理后引至楼顶（33米高）排气筒高空排放。有机废气排放有组织执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） 表1相应污染物标准限值。无组织厂界执行 表4相应污染物标准限值；厂区内VOCs无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） 表3厂区内VOCs无组织排放限值；无机废气以及甲醇排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩建项目厂界二级标准值和表2恶臭污染物排放标准中对应高度的限值要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期项目主要噪声主要为机械设备运转时产生的噪声等，应优先选用噪声低的设备，采取合理布局、加强对设备的维修保养，对高噪声设备采取减震及消声措施，合理安排好运营时间。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（四）严格落实固体废物处置措施。营运期项目生活垃圾分类收集后委托环卫部门清理；一般工业固体废物集中收集后可充当原料的回用到生产中，不可回用的统一交由有处理能力或有相关处理资质的专业回收公司处理；危险废物（实验废液、喷淋塔废液、废弃实验室耗材、废气处理装置废活性炭、废水处理装置废活性炭、废水处理装置污泥等）应按要求完善厂内危险废物暂存设施并严格按照危险废物管理要求，定期委托有相应危废处理资质的单位处理。

（五）严格落实风险事故防范措施。营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。            

（六）项目应严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收，高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，加强日常管理和设施维护，加强人员培训，保证设施的正常运行，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物进行监测，确保污染物达标排放。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由阳江市生态环境局江城分局负责。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得国家排污许可证。
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