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阳江市生态环境局关于阳江市江城第一中学新建项目三期工程环境影响

报告表的批复

阳江市江城区教育局：

你单位报批的《阳江市江城第一中学新建项目三期工程环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、阳江市江城第一中学新建项目三期工程（以下简称“项目”）位于阳江市江城区228国道北侧（中心地理坐标为：东经111度51分8.017秒，北纬21度52分51.146秒）。主要建设内容包括括拆除场地原有建筑物10519.55平方米；总建筑面积 40602.90平方米，新建2栋建筑面积约9475.02平方米的高中教学楼（均配备教室、教师办公室、教学实验室等教学相关功能空间），基底面积为2428.79平方米；新建1栋建筑面积约8530.89  平方米的行政综合楼，基底面积为1007.93平方米；新建1栋建筑面积4194.12平方米的高中食堂，基底面积为 1423.48平方米；新建3栋建筑面积约11604.51平方米高中宿舍楼，基底面积为 2073.90平方米；新建1栋建筑面积约2072.09平方米的音乐楼，基底面积为503.95平方米；新建1座建筑建设面积2715.14平方米风雨操场，基底面积为1946.49平方米；7个篮球场，6个排球场，8个羽毛内球场，26个室外乒乓球台，1座50米标准室外泳池；以及主席台、泳池更衣淋浴间、容连廊、景观湖、道路硬化、绿化、围墙、停车场、水渠等配套设施。

项目三期工程教职工人数80人，共设置20班，按每标准班50人计，学生人数为1000人，教职工未在校内住宿，学生均在校内住宿，三期宿舍可提供1582个学生床位。师生在校时间按 280 天/年计。

项目三期工程总投资35000万元，其中环保投资100万元。

二、项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局务会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:  

（一）严格落实水环境保护措施。项目营运期实验室废水通过酸碱中和预处理，生活污水、食堂含油废水经经隔油池和三级化粪池预处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、银岭污水处理厂进水水质标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级限值要求三者较严值后，经市政污水管网引至阳江市江城区银岭科技产业园污水处理厂进一步处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目营运期实验室废气（氯化氢、硫酸雾和氨）采取在使用挥发性试剂的实验室单独设置通风橱（包围型集气设备），废气经通风橱收集后通过通风管道输送到教学楼楼顶排气筒高空排放，外排废气（氯化氢、硫酸雾和氨）执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准；食堂运营期排放的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的表 2“油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率”中型标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期项目主要噪声为空调机组产生的噪声及大型文体娱乐活动产生的噪声等。应优先选用噪声低的设备，采取合理布局、加强对设备的维修保养，对高噪声设备采取减震及消声措施，合理布置体育场馆、操场的文体活动场地等措施。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物处置措施。营运期项目生活垃圾分类收集后委托环卫部门清理；实验室一般固体废物集中收集后统一交由有处理能力或有相关处理资质的专业回收公司处理；危险废物（实验室废液等）应按要求完善厂内危险废物暂存设施并严格按照危险废物管理要求，定期委托有相应危废处理资质的单位处理。

（五）严格落实风险事故防范措施。营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。            

（六）项目应严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收，高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，加强日常管理和设施维护，加强人员培训，保证设施的正常运行，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物进行监测，确保污染物达标排放。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由阳江市生态环境局江城分局负责。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得国家排污许可证。
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