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阳江市生态环境局关于阳江市高光工贸有限公司五金、塑料、硅胶制品生产项目环境影响报告表的批复

阳江市高光工贸有限公司：

你单位报批的《阳江市高光工贸有限公司五金、塑料、硅胶制品生产项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、阳江市高光工贸有限公司五金、塑料、硅胶制品生产项目（以下简称“项目”）位于阳江市江城区银岭大道8号（中心地理坐标：111度51分16.156秒，21度54分22.662秒）。项目主要从事五金制品、塑料制品、硅胶制品的生产。占地面积约15435平方米，年产塑料制品500万套、硅胶制品500万套、五金制品500万套、模具和机架100万套。

项目劳动定员200人，均不在厂内食宿。实行1班制，每班工作8小时，年运行300天。

项目总投资5500万元，其中环保投资100万元。

二、项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局务会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:  

（一）严格落实水环境保护措施。项目营运期注塑机、硅胶机间接冷却用水经冷却塔冷却处理后循环使用不外排，只需定期

补充损耗新鲜水；清洗废水循环使用并定期更换，更换废水由水泵抽至水磨沉淀池，经沉淀后回用于水磨工序，不外排；水磨废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；一体化湿式环保除尘设施产生的喷淋除尘废水经定期清理沉渣后循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准以及阳江市江城区银岭科技产业园污水处理厂进水水质标准两者较严值后，经市政污水管网引至阳江市江城区银岭科技产业园污水处理厂进一步处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目营运期塑料注塑废气、硅胶成型废气、二次硫化废气采用集气罩分别收集后（单层密闭正压车间）统一经“两级活性炭吸附处理设施”处理后通过15米排气筒高空排放。有组织排放的有机废气（非甲烷总烃）执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及其2024年修改单）表4 大气污染物排放限值中两者较严者要求；通过加强车间管理以及厂界四周种植绿化植物，无组织排放的有机废气（非甲烷总烃）执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6 现有和新建企业厂界无组织排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及其2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值中两者较严者要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3 厂区内VOCs无组织排放限值；伴随的恶臭气味进入有机废气治理设施净化后排放，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级新扩改建标准限值要求；打磨粉尘经设备自带的一体化湿式环保抛光集尘机处理后无组织排放，排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及其2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值较严者的要求；破碎粉尘（密闭设备内）、混料粉尘（密闭设备内）通过加强车间管理，在车间内以无组织的形式排放，排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及其2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值较严者的要求；焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后以无组织的形式排放在车间内，排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及其2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值较严者的要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期项目主要噪声主要为机械设备运转时产生的噪声等，应优先选用噪声低的设备，采取合理布局、加强对设备的维修保养，对高噪声设备采取减震及消声措施，合理安排好运营时间。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物处置措施。营运期项目生活垃圾分类收集后委托环卫部门清理；一般工业固体废物集中收集后可充当原料的回用到生产中，不可回用的统一交由有处理能力或有相关处理资质的专业回收公司处理；危险废物（废活性炭、废机油桶、含油抹布和手套、废机油等）应按要求完善厂内危险废物暂存设施并严格按照危险废物管理要求，定期委托有相应危废处理资质的单位处理。

（五）严格落实风险事故防范措施。营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。            

（六）项目应严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收，高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，加强日常管理和设施维护，加强人员培训，保证设施的正常运行，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物进行监测，确保污染物达标排放。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由阳江市生态环境局江城分局负责。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得国家排污许可证。
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