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阳江市生态环境局关于阳江市高峰工贸有限公司金属塑料制品项目（一期）环境影响报告表的批复

阳江市高峰工贸有限公司：

你单位报批的《金属塑料制品项目（一期）环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、阳江市高峰工贸有限公司金属塑料制品项目（一期）（以下简称“项目”）位于阳江市江城区白沙街道银岭科技产业园D0-1号（中心地理坐标：东经111度51分27.35秒，北纬21度54分3.22秒）。项目占地面积26124平方米，建筑面积29790.42平方米，年产五金厨具600万件。产品类型包括塑料厨具、不锈钢厨具、硅胶厨具。

项目劳动定员100人，均不在厂内食宿。实行1班制，每班工作8小时，年运行300天。

项目总投资10000万元，其中环保投资100万元。

二、项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局务会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:  

（一）严格落实水环境保护措施。项目营运期注塑机间接冷却用水经冷却塔冷却处理后循环使用不外排，只需定期补充损耗新鲜水；清洗废水排放至水磨池，经沉淀处理后回用于水磨工序，不外排；水磨废水经沉淀处理后循环使用，不外排；抛光机除尘废水经定期清理沉渣后循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准以及阳江市江城区银岭科技产业园污水处理厂进水水质标准两者较严值后，经市政污水管网引至阳江市江城区银岭科技产业园污水处理厂进一步处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目营运期注塑工序有机废气采用局部集气罩收集后（单层密闭正压车间）经“两级活性炭吸附处理设施”处理后引至楼顶（27米）高空排放。有组织排放的有机废气（非甲烷总烃）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及其2024年修改单）表4 大气污染物排放限值。无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》表9 企业边界大气污染物浓度限值以及《橡胶制品工业污染物排放标准》表6 厂界无组织排放限值较严值；硅橡胶混炼工序以及硫化工序（包含二次硫化）有机废气采用局部集气罩收集后（单层密闭正压车间）经“水喷淋降温预处理+干式过滤器+两级活性炭处理设施”处理后引至楼顶（27米）高空排放。有组织排放的有机废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 新建企业大气污染物排放限值。无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》表9 企业边界大气污染物浓度限值以及《橡胶制品工业污染物排放标准》表6 厂界无组织排放限值较严值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3 厂区内VOCs无组织排放限值；伴随的恶臭气味进入有机废气治理设施净化后排放，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及表1 二级新扩改建标准限值要求；厂界甲苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015，2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值；焊接工序烟气经移动式焊烟净化器处理后，在车间内无组织排放。抛光工序粉尘经一体机自带的湿法除尘后，在车间内无组织排放。水口破碎产生的粉尘，经布袋除尘后，在破碎间内无组织排放。厂界无组织废气（颗粒物）执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2 第二时段无组织排放监控点浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单表9 企业边界大气污染物浓度限值两者较严值。
（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期项目主要噪声主要为机械设备运转时产生的噪声等，应优先选用噪声低的设备，采取合理布局、加强对设备的维修保养，对高噪声设备采取减震及消声措施，合理安排好运营时间。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物处置措施。营运期项目生活垃圾分类收集后委托环卫部门清理；一般工业固体废物集中收集后可充当原料的回用到生产中，不可回用的统一交由有处理能力或有相关处理资质的专业回收公司处理；危险废物（废活性炭、机加工废机油及废油桶、含硫化剂硅胶残料、废硅胶桶、亚硝酸钠废包装袋、废过滤棉、喷淋塔废液、除湿废过滤棉等）应按要求完善厂内危险废物暂存设施并严格按照危险废物管理要求，定期委托有相应危废处理资质的单位处理。

（五）严格落实风险事故防范措施。营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。            

（六）项目应严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收，高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，加强日常管理和设施维护，加强人员培训，保证设施的正常运行，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物进行监测，确保污染物达标排放。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由阳江市生态环境局江城分局负责。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得国家排污许可证。
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