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阳江市生态环境局关于阳江市江城区老顾养殖场（个体工商户）新建项目环境影响

报告表的批复
阳江市江城区老顾养殖场（个体工商户）：

你单位报批的《阳江市江城区老顾养殖场新建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、阳江市江城区老顾养殖场（个体工商户）新建项目位于广东省阳江市江城区埠场镇山外东角仔围（中心地理坐标为：东经111度58分26.76秒，北纬21度44分54.24秒），项目所在地为陆域（坑塘），位于埠场工业与城镇用海区（海洋环境功能区为农渔业区）。项目用地和坑塘水面总面积约为584亩（38.984万平方米）；项目主要建筑物为办公楼（1栋1层）、员工宿舍（18间，均为1层建筑）、饲料房（18间，均为1层建筑）及配电房（18间，均为1层建筑），总建筑面积约为3470平方米；项目内共设置700个养殖水池和生态洁水池等，坑塘水面总面积约194880平方米（约292亩）。项目建成后年产南美白对虾250吨。

项目劳动定员为25人，年工作130天，采用1班制，每班8小时。厂内员工仅在厂内住宿。

项目总投资1000万元，其中环保投资80万元。

二、项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局务会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:  

（一）严格落实水环境保护措施。项目营运期养殖废水和生活污水经项目废水处理设施（养殖基地尾水生态化处理工艺）处理达到广东省地方标准《水产养殖尾水排放标准》（DB44/2462-2024）中表2 （一级标准）海水养殖尾水排放限值后排放到（一年对外排放一次）公共的废水处理设施（三池两坝水生态化处理工艺）进一步处理，最后排放到附近南海埠场海域。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目营运期于养殖场东区、西区各配电房中均设置备用发电机组作为应急电源（共18台，型号均为55kW，其中养殖场东区设置13台、养殖场西区设置5台，均使用柴油作为能源），启用时产生的燃烧废气经管道收集后引至各配电房楼顶相应排放筒排放。外排废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期项目主要噪声主要为机械设备运转时产生的噪声等，应优先选用噪声低的设备，采取合理布局、加强对设备的维修保养，对高噪声设备采取减震及消声措施，合理安排好运营时间。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（四）严格落实固体废物处置措施。营运期项目生活垃圾分类收集后委托环卫部门清理；死去的水产品打捞后在厂区选定位置洒生石灰进行无害化填埋处理；池塘底泥晒干后作为厂区的苗木花卉用土；废土工薄膜及废包装材料收集于一般固废间后，定期交由有处理能力的专业回收公司处理；危险废物应按要求完善厂内危险废物暂存设施并严格按照危险废物管理要求，定期委托有相应危废处理资质的单位处理。

（五）严格落实风险事故防范措施。营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。            

（六）项目应严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收，高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，加强日常管理和设施维护，加强人员培训，保证设施的正常运行，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物进行监测，确保污染物达标排放。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由阳江市生态环境局江城分局负责。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得国家排污许可证。
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