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阳江市生态环境局关于阳江市江城区人民医院新院建设二期工程建设项目环境影响

报告表的批复

阳江市江城区卫生健康局：

你单位报批的《阳江市江城区人民医院新院建设二期工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、为满足逐年增加的患者住院需求，现需要新增建设一幢住院楼、地下库房和设备用房，建设阳江市江城区人民医院新院建设二期工程建设（以下简称“二期项目”）。二期项目位于阳江市江城区中洲大道108号（中心地理坐标为：111度55分6.853秒，21度51分31.721秒），总占地面积约26611平方米，建筑面积约18757.62平方米，主要建设一幢9层高住院楼，面积约15069.44平方米，地下库房及设备用房约3285.88平方米、室外工程（包括景观、管网、夜景照明等）、海绵城市工程以及购置现代化医疗设备1批，二期项目建成后可增加床位267张，医务人员和后勤人员共242人，每天接诊病人最高可增加900人次/天。项目扩建（二期）后全院住院床位增加至767张，门诊量最高可达2500人次/天。

二期项目新增医务人员和后勤人员共242人，即项目扩建后，医务人员和后勤人员共增加至667人，实行三班制，每人每天一班。项目全年运行365天，医务人员采取轮班制。院内设有食堂，全体员工在食堂用餐。
项目二期工程总投资20000万元，其中环保投资200万元。

二、项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局务会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:  

（一）严格落实水环境保护措施。二期项目营运期食堂废水经隔油池预处理，医疗废水（医务人员废水、门诊废水、住院病房废水、未预见废水）排入化粪池预处理，依托现有项目已建污水处理站（处理工艺：混凝沉淀+消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005含2026年修改单）表2 预处理标准及中洲岛污水处理厂进水水质标准较严值，接入市政管网排入中洲岛污水处理厂进一步处理。
（二）严格落实大气污染防治措施。二期项目营运期所有手术室、病房区和检验科运营过程中产生少量带病原微生物的气溶胶污染物，应采用常规消毒措施如紫外线、臭氧等，通过紫外线杀菌灯照射、空气消毒机对空气进行消毒，杀灭病原微生物，达到空气消毒的目的；自建污水处理站产生的有组织废气（氨气、硫化氢、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2 恶臭污染物排放标准限值；无组织废气（氨气、硫化氢、臭气浓度）执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005含2026年修改单）中的表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值；医疗废物暂存间产生的无组织废气（氨气、硫化氢、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；厨房油烟经“油烟净化装置”处理后，其排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度的中型规模标准。
（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期项目主要噪声为员工和病人产生的社会生活噪声、空调机房噪声、污水处理站水泵噪声，备用发电机噪声和食堂抽烟机风机噪声等。应建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。加强教育和宣传，强化医务人员的意识等措施。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（四）严格落实固体废物处置措施。营运期项目生活垃圾分类收集后委托环卫部门清理；一般固体废物（可回收物资、食堂厨余垃圾、废油脂等）集中收集后统一交由有处理能力或有相关处理资质的专业回收公司处理；危险废物（医疗废物、化粪池污泥、栅渣和污水处理站污泥、检验废液等）应按要求完善院内危险废物暂存设施并严格按照危险废物管理要求，定期委托有相应危废处理资质的单位处理。

（五）严格落实风险事故防范措施。营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。            

（六）项目应严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收，高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，加强日常管理和设施维护，加强人员培训，保证设施的正常运行，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物进行监测，确保污染物达标排放。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由阳江市生态环境局江城分局负责。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得国家排污许可证。
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